**NÁVOD - RUČNÍ LOUPAČ KUKUŘICE**

**Označení: loupač kukuřice standard**

**Materiál: litina**

**Použití: určeno k oddělení kukuřičného zrna od klasu**

**Ovládání: mechanické – ruční**

**3**

**5**

****

**2**2

**1**

**6**

**4**

**Návod k sestavení a obsluze**

**1 – umístění šroubového spojení pro montáž na pevnou a stabilní nádobu.**

**2 – klika pro ruční pohon loupače (otáčení ve směru hodinových ručiček – klas je vtažen do loupače).**

**3 – otvor pro vložení klasu (klas vkládejte zúženou stranou do loupače).**

**4 – otvor pro odvod oloupaného klasu.**

**5 – křídlová matice s pružinou pro nastavení přítlaku podle šíře klasu.**

**6 – hrotový rotační buben.**

**Pokyny pro bezpečnou práci:**

1. **Loupač sestavte dle návodu.**
2. **Loupač připevněte na pevnou a stabilní podložku.**
3. **Klas kukuřice musí být dobře vysušen a zbaven slupky pro dokonalé odstranění zrna od klasu.**
4. **Pracujte v řádně osvětleném prostoru, při práci dbejte zvýšené opatrnosti.**
5. **S loupačem nesmí pracovat osoby mladší 18-ti let.**
6. **Do otvorů pro vložení a odvod klasů nestrkejte při práci ruce, pokud Vám klas v loupači uvízne, otáčejte do protisměru hodinových ručiček a klas vysuňte zpět otvorem pro vložení.**

 **( hrotový rotační buben Vás může poranit!!).**