1. Připravte vánoční strom - kmen by měl být rovnoměrně ořezán a očištěn. Pokud je příliš široký (max. 10 cm), seřízněte jej na požadovaný průměr.
2. Nejprve nasaďte na kmen horní vložku stojanu se třemi šrouby.
3. Poté zašroubujte spodní vložku stojanu zespodu do středu kmenu.
4. Nyní vložte vánoční stromek do stojanu.
5. S pomocí druhé osoby upravte jeho sklon utažením nebo povolením křídlových šroubů na horní vložce stojanu.
6. Po zasazení stromku můžete stojany zatížit naplněním vodou, pískem nebo jinými materiály.